# ID 110218

Unzulässige Rasterung der Korrekturwertintervalle.
Beschreibung | Die Schrittweite zwischen 2 Stützpunkten aus der Liste der Korrekturwerte für die Spindelsteigungsfehlerkompensation wird im Parameter P-COMP-00018 angegeben. Diese Meldung wird ausgegeben, weil für die Schrittweite ein Wert < 0 angegeben wurde.
Reaktion | Klasse | 3 | Korrektur des Wertes.
Abhilfe | Klasse | 7 | Prüfen und Korrigieren des Parameters P-COMP-00018. Wert muss größer als 0 sein.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [Incr.]
Die CNC verwendet anstatt dem vom Anwender angegebenen Wert diesen Wert für den Parameter P-COMP-00009.
%3: | Unterer Grenzwert [Incr.]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.