# ID 90137

Werkzeugradiuskorrektur: Konturverletzung durch Anwahlsatz.
Beschreibung | Die Länge des Anwahlpunktes der Werkzeugradiuskorrektur ist kleiner als der Werkzeugradius. Dies bedeutet, dass das Werkzeug bei der Anwahl der Werkzeugradiuskorrektur zu nah an der Kontur ist und diese beschädigt wird.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. Verschieben des Anwahlpunktes der WRK.
Parameter | %1: | Satznummer [-]
Zugehörige Satz-Nr. im NC-Programm
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.