# ID 50794

Fuer zirkulares Area wird zu Beginn ein Linearsatz als Startpunkt benoetigt.
Beschreibung | Als erster Bewegungssatz nach Beginn der Definition eines zirkularen Areas muss ein Linearsatz als Startpunkt erfolgen. Ein zirkulares Area besteht aus einem Linearsatz als Startpunkt und einem Zirkularsatz als Kreisbeschreibung. Siehe auch [PROG// Kapitel: Arbeits-/ Schutzraumüberwachung] und [FCT-C14// Kapitel: Beschreibung].

Fehlerhaftes Beispiel:

%cirlcular area

N10 #CONTROL AREA BEGIN [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU…

N20 G02 G162 I70 J150

N30 G01 X150 Y200 F10000

N40 #CONTROL AREA END

N50 M30

Korrigiertes Beispiel:

%cirlcular area

N10 #CONTROL AREA BEGIN [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU…

N20 G01 X150 Y200 F10000 (Startpunkt)

N30 G02 G162 I70 J150

N40 #CONTROL AREA END

N50 M30

Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und korrigieren der Area Definition im NC-Programm.
Parameter | %1: | Identifikationsnummer [-]
Area ID
%2: | Erwarteter Wert [-]
Schnittpunkt der Polygonlinien
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.