# Online Konturvisualisierung

## Aktivierung

Die Online Konturvisualisierung wird aktiviert, indem beim Programmstart die Programmstartoption ON_LINE auf dem HLI an die Steuerung übergeben wird (siehe Dokumentation zur HLI).

Im Gegensatz zur Schnellen Konturvisualisierung erfolgt im Modus Online Konturvisualisierung eine reale Abarbeitung des NC-Programms. Die ausgegebenen Werte werden gefiltert, um eine performante Datenübertragung zu erhalten.

## Rasterung

In dieser Betriebsart kann eine Datenreduktion erfolgen. Dazu kann – abhängig vom verwendeten Bewegungssatz (gerade/gekrümmt) – das Stützpunktraster für die Interpolation entweder

- durch Angabe eines maximalen Stützpunktabstands
- oder eines maximalen Bahnfehlers angegeben werden (siehe unter „Anwahl über HMI / ADS“).

## Dies lässt sich in folgenden Parametern festlegen:

Parameter | Format | Beschreibung | Index-Group | Index-Offset
mc_contour_visu_grid_w mc_contour_visu_grid_r | UNS32 | Streckenraster für Sollkonturvisualisierung für Linearsätze (G00/G01) in [0.1 µm] | 0x2010<c> c Element [1; max. Kanal] | 0x89, 0x8a
mc_contour_rel_curv_error_w | REAL64 | Maximaler relativer Bahnfehler in [0.1%] für Sollkonturvisualisierung für Kreise oder Polynome | 0x2010<c> c Element [1; max. Kanal] | 0x8b
mc_contour_abs_curv_error_w | REAL64 | Maximaler absoluter Bahnfehler in [0.1 µm] für Sollkonturvisualisierung | 0x2010<c> c Element [1; max. Kanal] | 0x8c

## Parametrierung

Die Parametrierung erfolgt analog zur Schnellen Konturvisualisierung (siehe „Parameter“.)

Abb.: Online Konturvisualisierung