# ID 110651

Beschleunigung P-AXIS-00760 im Nachführbetrieb ist größer als P-AXIS-00008.
Beschreibung | Die parametrierte Beschleunigung für P-AXIS-00760 ist größer als die zulässige Maximalbeschleunigung (P-AXIS-00008). Der Wert wird begrenzt.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren von P-AXIS-00760 Für P-AXIS-00760 einen Wert ≤ P-AXIS-00008 einstellen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Parametrierter Wert von P-AXIS-00760
%3: | Grenzwert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Zulässiger Maximalwert (P-AXIS-00008)
%4: | Korrigierter Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00760
%5: | Aktueller Wert [-]
Getriebeindex
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.