# ID 50664

Initialisierung der Messfahrt in unabhaengiger Achse nicht erfolgt.
Beschreibung | Bei Verwendung der Messfunktionalität G100 in einer unabhängigen Achse wurde die Messhardware nicht aktiviert. Für detaillierte Information über Messfunktionalität G100 siehe [FCT-C4] [PROG// Kapitel: Unabhängige Achsen].
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen. .
Abhilfe | Klasse | 6 | Verzögerungszeit bei Initialisierung der Messhardware reduzieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.