# ID 60242

Zulaessige Sollbeschleunigung waehrend Camming oder Gearing ueberschritten.
Beschreibung | Die zulässige Sollbeschleunigung P-AXIS-00304 während Camming oder Gearing wurde überschritten.
Reaktion | Klasse | 6 | Anhalten der Achse und Abbruch des NC-Programms.
Abhilfe | Klasse | 6 | Sollbeschleunigung entsprechend anpassen.
Parameter | %1: |
%2: | Aktueller Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Aktueller Wert der Sollbeschleunigung.
%3: | Grenzwert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Grenzwert der Sollbeschleunigung P-AXIS-00304.
Fehlertyp | -