# Synchronisationsart der Werkzeuganforderung (P-CHAN-00086)

P-CHAN-00086 | Synchronisationsart der Werkzeuganforderung (T-Funktion)
Beschreibung | Mit dem Parameter wird die Synchronisationsart einer Werkzeuganforderung (T-Funktion) definiert. Die Synchronisationsart wird als Stringkonstante oder alternativ als hexadezimaler Wert angegeben.
Parameter | tool.synch
Datentyp | STRING
Datenbereich | Siehe nachfolgende Tabelle
Dimension | ----
Standardwert | NO_SYNCH
Anmerkungen | werkzeug.synch (Alte Syntax) Bsp. tool.synch MNS_SNS 0x00000008 Hinweis: Aus Gründen der Abwärtskompatibilität ist auch die Programmierung einer UNS32 Variablen zulässig. Bsp.: tool.synch 0x00000008

Konstante | Wert | Bedeutung
NO_SYNCH | 0x00000000 | Keine Ausgabe der T-Funktion an SPS
MOS | 0x00000001 | Ausgabe T-Funktion an SPS ohne Synchronisation
MVS_SVS | 0x00000002 | Ausgabe T-Funktion an SPS vor Bewegungssatz, Synchronisation vor Bewegungssatz
MVS_SNS | 0x00000004 | Ausgabe T-Funktion an SPS vor Bewegungssatz, Synchronisation nach Bewegungssatz
MNS_SNS | 0x00000008 | Ausgabe T-Funktion an SPS nach Bewegungssatz, Synchronisation nach Bewegungssatz
MNE_SNS | 0x00000020 | Ausgabe T-Funktion an SPS nach (Mess-)Ereignis, Synchronisation nach Bewegungssatz (Nur für Option Kantenstoßen)
BWD_SYNCH | 0x00400000 | Synchronisation T-Funktion während Rückwärtsfahrt mit MVS_SVS
FWD_SYNCH | 0x00800000 | Synchronisation T-Funktion während 'Simulierter Vorwärtsfahrt' mit der entsprechenden Synchronisationsart
FAW_SYNCH | 0x10000000 | Decodierstopp (Flush and Wait): Ausgabe T-Funktion an SPS und Anhalten der Programmdecodierung am Satzende bis Programmvorlauf abgebaut ist. FAW_SYNCH kann additiv zu den anderen Synchronisationsarten gesetzt werden. T-Funktionen mit FAW_SYNCH dürfen nicht bei aktiver WRK, Polynomüberschleifen und HSC-Modus verwendet werden.

Beispiele siehe auch Kapitel Synchronisationsarten der M-Funktionen.