# ID 70337

Unterschiedliche Einstellungen der Zeitverzögerung zur Deaktivierung des Antriebs bei PLC-Watchdogfehler in Master- und Slaveachse.
Beschreibung | Im Parameter P-AXIS-00367 kann eine Zeitverzögerung angegeben werden, nach der spätestens bei einem Watchdogfehler der SPS die Antriebsfreigaben von der CNC weggenommen werden. Für ein Gantrysystem muss für alle zugehörigen Achsen der gleich Wert eingestellt werden.

Siehe

[HLI// Kapitel: Watchdog-Mechanismus] (CNC Version < 2800)

[HLI// Kapitel: Watchdog-Mechanismus] (CNC Version > 2800)

Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur der Zeitverzögerung für die Slaveachse
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter P-AXIS-00367 korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Gantry-Slaveachse
%2: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Gantry-Masterachse
%3: | Fehlerhafter Wert [µs]
Zeitverzögerung P-AXIS-00367 der Slaveachse
%4: | Fehlerhafter Wert [µs]
Zeitverzögerung P-AXIS-00367 der Masterachse
%5: | Korrigierter Wert [µs]
Korrigierte Zeitverzögerung P-AXIS-00367 Slaveachse
Fehlertyp | -