# ID 21889

Vorschub außerhalb erlaubtem Wertebereich.
Beschreibung | Der Vorschubwert ist außerhalb des erlaubten Wertebereiches.
Reaktion | Klasse | 2 | Neustart des NC-Kanals.
Abhilfe | Klasse | 3 | Korrektur des Vorschubs auf einen korrekten Wert.
Parameter | %1: | Unterer Grenzwert [-]
Minimaler Wert den der Vorschub annehmen kann.
%2: | Oberer Grenzwert [-]
Maximaler Wert den der Vorschub annehmen kann.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.