# ID 120605

Unterschiedliche Achsen bei <Achse>[Lift_start] und <Achse>[Lift_end] programmiert.
Beschreibung | Eine für eine bestimmte Achse gestartete Liftbewegung muss auch mit dieser Achse beendet werden. Bitte überprüfen Sie die Programmierung bei LIFT_START und LIFT_END
Reaktion | Klasse | 2 | Liftbewegung wird nicht ausgeführt. Alle Achsen Stopp.
Abhilfe | Klasse | 6 | Syntax korrigieren
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer der Liftachse bei LIFT_START
%2: |
Logische Achsnummer der Liftachse bei LIFT_END
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.