# Direkte/ indirekte Abwahl der WRK

Bei direkt oder indirekt angewählter WRK wird mit dem nachfolgenden Verfahrsatz nach programmiertem G40 ein Abfahrsatz in der angewählten Korrektur-Ebene generiert.

Bei der WRK-Abwahl kann mit G138 neben der Standardabfahrstrategie (indirekte Abwahl der WRK) eine alternative Abfahrstrategie (direkte Abwahl der WRK) angewählt werden.

Die Bilder der folgenden Unterkapitel zeigen alle möglichen Abfahrsätze bei allen Konturübergängen. Dargestellt sind jeweils zwei NC-Sätze N10 und N20 für die drei relevanten Konturübergangswinkel.

## Weiterführende Informationen

- Direkte Abwahl (G138/G40)
- Indirekte Abwahl (G139/G40) mit G25
- Indirekte Abwahl (G139/G40) mit G26