# ID 21350

Programmierte minimale Uebergangsgeschwindigkeit auf der Bahn ist negativ.
Beschreibung | Die mit #TRANSVELMIN ON programmierte minimale Satzuebergangsgeschwindigkeit auf der Bahn ist negativ.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Befehl prüfen und ändern. Programmierte minimale Satzuebergangsgeschwindigkeit muss einen Wert größer oder gleich Null haben.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.