# Unterschiede erweiterte Transformation / Standardtransformation

Bei Verwendung des TwinCAT3-Templates wird standardmäßig die erweiterte Transformation angelegt. Sie ist ausschließlich für die Nutzung mit der CNC ausgelegt.

Die Standard Transformation wird dann verwendet wenn sowohl die CNC als auch die NCI zum Einsatz kommen.

(NCI –Steuerungslösung von Beckhoff)

Erweiterte Transformation | Standard Transformation
Erweitertes Interface: ITcCncTrafo GUID erweitertes Interface: IID_ITcCncTrafo | Standardinterface: ITcNcTrafo GUID Standardinterface: IID_ITcNcTrafo
Erweiterte Transformationsparameter: PTcCncTrafoParameter | Standardparameter: PTcNcTrafoParameter