# Maßeinheiten

## Allgemein

Für alle Dateiformate gelten die unten stehenden Maßeinheiten.

## Parameterwerte

Die Werte von Parametern sind in Millimetern für Versätze bzw. rad (z.B. [0,2π ) für Winkel anzugeben.

## Argumente

Während Lagefehler globale Größen sind und damit nur einen Wert haben, werden Komponentenfehler typischerweise in Abhängigkeit vom aktuellen Achswert angegeben. Als eindimensionale Lookup-Tabelle z.B. hängt der Fehler EYX im Allgemeinen von X ab. Die Argumente der Komponentenfehler, in diesem Fall X, müssen in Millimetern (für Translationsachsen) bzw. in Grad (z.B. [0°, 360°], für Rotationsachsen) angegeben werden.

Folgende Argumente stehen momentan zur Verfügung:

Argument | Beschreibung
X | Achswert der X-Achse in Millimeter
Y | Achswert der Y-Achse in Millimeter
Z | Achswert der Z-Achse in Millimeter
A | Achswert der A-Achse in Grad
B | Achswert der B-Achse in Grad
C | Achswert der C-Achse in Grad