# Velocity part of interpolation (P-AXIS-00095)

P-AXIS-00095 | Velocity part of interpolation
Description | The parameter defines the velocity part of interpolation at the permissible axis velocity.
Parameter | handbetrieb.ipo.ipo_proz_v_max
Data type | UNS16
Data range | 0 … 100
Axis types | T, R
Dimension | T: % | R: %
Default value | 70
Drive types | ----
Remarks | P-AXIS-00083 (hb_proz_v_max) and P-AXIS-00095 (ipo_proz_v_max) together must be 100%.