# ID 13455

Es wurde kein oder ein Falscher Messtyp angegeben 0, 1 und 2 sind zulässig.
Beschreibung | Es wurde kein oder ein unzulässiger Messtyp angegeben. Zulässige Werte sind 0, 1 und 2.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren eines gültigen Messtyps beim Zyklusaufruf.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm