# ID 90179

Bei Anwahl der Werkzeugradiuskorrektur mit Modus G236 wurde kein geeigneter Punkt gefunden.
Beschreibung | Bei der WRK-Anwahl mit dem Modus G236 konnte kein geeigneter Punkt für die Anwahl ermittelt werden. Mögliche Ursache sind kurze Bewegungssätze bei entsprechend großem Werkzeugradius. Es wird der direkte Anwahlmodus (G138) der WRK verwendet.
Reaktion | Klasse | 1 | Fortsetzung der NC-Programmbearbeitung
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren der Bewegungssätze im Anwahlbereich
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.