# Übersicht

## Aufgabe

Achskompensationen gleichen Ungenauigkeiten in der Werkzeugführung aus, die durch mechanische Fehler wie z.B. Lose, Fehler in der Spindelsteigung oder Temperaturschwankungen, auftreten.

Es werden 5 Achskompensationen unterschieden:

- Losekompensation
- Temperaturkompensation
- Spindelsteigungsfehlerkompensation
- Kreuzkompensation
- Flächenkompensation

## Eigenschaften

Im Allgemeinen kann jede Achskompensation für alle:

- Achstypen aktiviert werden
- Antriebstypen verwendet werden

Die zur Wirksamkeit erforderlichen Bedingungen sind in den jeweiligen Kapiteln der Kompensationsarten beschrieben.

## Parametrierung

Für die einzelnen Achskompensationen müssen spezifische Parameter konfiguriert sein, um sie zu aktivieren. Sie sind für jede Kompensationsart jeweils im Abschnitt "Parametrierung" beschrieben.

## Programmierung

Achskompensationen können aus dem NC-Programm mit dem Befehl X[COMP…] ein- und ausgeschaltet werden.

Die Funktionalität der Reibungskompensation wird in FCT-C25 beschrieben.