# ID 70503

Achse ist bei aktiver Frequenzgangmessung nicht bereit zur Interpolation.
Beschreibung | Die Achse ist beim Start bzw. während einer Frequenzgangmessung nicht in Regelung.
Reaktion | Klasse | 7 | Ausgabe einer Fehlermeldung, Abbruch der Messung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen, ob die Achse alle nötigen SPS-Freigaben hat und ob der Leistungsversorgung der Achse eingeschaltet ist.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.