# Anwenderspezifische Größe Look-Ahead-Puffer (P-STUP-00071)

P-STUP-00071 | Anwenderspezifische Größe Look-Ahead-Puffer
Beschreibung | Der Parameter ermöglicht die anwenderspezifische Definition der Anzahl der NC-Sätze im Look-Ahead-Puffer. Der Parameter wird nur ausgewertet, wenn P-STUP-00070 mit FCT_LOOK_AHEAD_CUSTOM gesetzt ist.
Parameter | configuration.channel[i].interpolator.number_blocks_lah *
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ... 10000
Dimension | ----
Standardwert | 120
Anmerkungen | In V2.11.20ff beträgt die Standardgröße des Look-Ahead-Puffer 70 Sätze, ab V2.11.28ff 120 Sätze. Mit zunehmender Größe entstehen durch die zusätzlichen Berechnungen höhere Anforderungen an die Steuerungshardware. Ab Version V3.1.3067.07 ist die Obergrenze des Datenbereichs 500 Sätze.

Bei Verwendung von #SLOPE[TYPE=STEP] ist die Obergrenze ab Version V3.1.3060.0 10000 Sätze.

* P-STUP-00071 in V2.11.20ff : configuration.channel[i].interpolator.parameter