# Parameter

Folgende Parameter sind für den Zyklusaufruf erforderlich:

Zyklusparameter | Beschreibung
@P65 | Typ 0 = Längenmessung 1 = Radiusmessung 2 = Längen- und Radiusmessung
@P66 | Messoffset in Z für die seitlichen Messungen [mm, inch] Nur positive Werte sind zulässig.

Folgende Parameter können optional definiert werden:

Zyklusparameter | Beschreibung
@P13 (optional) | Abstand für die seitliche Messung [mm, inch] Standardwert = 1/2 * aktueller Werkzeugdurchmesser (V.G.WZ_AKT.R)
@P23 (optional) | Wiederholungen der Feinmessungen Standardwert = 1
@P33 (optional) | Überfahrbereich beim Messvorgang [mm, inch] Standardwert = 1/2 * aktueller Werkzeugdurchmesser (V.G.WZ_AKT.R)
@P37 (optional) | Erlaubte Toleranz der Messpunktstreuung. Standardwert = 1/100 * aktueller Werkzeugdurchmesser (V.G.WZ_AKT.R) Liegt die Differenz der gemessenen Werte oberhalb dieser Toleranz, wird ein Fehler ausgegeben.
@P64 (optional) | Modus 0 = Drückend (Standardwert) 1 = Ziehend
@P67 (optional) | Seitlicher Versatz für die Längenmessung [mm, inch] Nur positive Werte sind zulässig. Bei spitzen Werkzeugen, kleinen Werkzeugen und kugeligen Werkzeugen sollte der Wert auf 0 stehen. Standardwert = 0