# ID 70385

Der konfigurierte Maximalwert ist kleiner als der konfigurierte Minimalwert.
Beschreibung | Der parametrierte Minimalwert (P-AXIS-00408) ist größer als der parametrierte Maximalwert (P-AXIS-00409).
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, P-AXIS-00408 und P-AXIS-00409 werden getauscht.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00408 und P-AXIS-00409 anpassen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Aktueller Wert [-]
Wert von P-AXIS-00396 zur Identifikation der Antriebsfunktion.
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Parametrierter Wert von P-AXIS-00409.
%4: | Unterer Grenzwert [-]
Parametrierter Wert von P-AXIS-00408.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.