# ID 20703

Durch Rücktransformation berechnete Maschinenachsposition außerhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Die bei kinematischen Transformationen erforderliche Berechnung von Maschinenachspositionen liefert Ergebnisse, die außerhalb des zulässigen Wertebereiches liegen. Mögliche Ursachen:

- fehlerhaften Belegung der Kinematik(kopf)versätze in den Kanalparametern P-CHAN-00094
- Fehlende Referenzierung
- ungültige Achspositionen bei Programmstart

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Mögliche oben aufgeführte Ursachen prüfen und ggf. beseitigen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
%2: | Unterer Grenzwert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.