# ID 21300

Achse nicht referenziert! Programmierte Bewegung nicht erlaubt.
Beschreibung | Eine nicht referenzierte Achse soll bewegt werden, obwohl P-AXIS-00277 mit 1 belegt ist. Die Überprüfung erfolgt im Automatikbetrieb bei den Interpolationsarten G00/G01/G02/G03 für programmierte Bewegungen (Bahnachsen, Unabhängige Achsen, Pendelachsen). Spindeln und s.g. Einzelachsen (SAI-Achsen/PLC-Open) werden nicht überprüft.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Achse referenzieren bevor sie bewegt werden soll.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der nicht referenzierten Achse. P-AXIS-00016, P-CHAN-00035
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.