# FIR-Filter - Grenzfrequenz (P-AXIS-00585)

P-AXIS-00585 | Grenzfrequenz des FIR-Filters
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Grenzfrequenz des FIR-Filters festgelegt werden. Relevant ist dieser Parameter nur bei FIR-Filtern, die eine Grenzfrequenz berücksichtigen. Dies ist abhängig vom Filtertyp des FIR-Filters (P-AXIS-00586), nur bei Typ 3 (Windowed-Sinc-Filter) wird die Grenzfrequenz berücksichtigt.
Parameter | filter_fir.fcut
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 1 ≤ fcut
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: Hz | R,S: Hz
Standardwert | 30
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Parameter ist verfügbar ab V3.1.3075.00