# ID 21249

Achsnachführung bei aktivem (A)CS nur bei Drehung um Z-Achse erlaubt.
Beschreibung | Es wird versucht, die Achsnachführung in einem durch #CS bzw. #ACS definierten Koordinatensystem anzuwählen, das in mehreren Achsen gedreht wurde. Die Achsnachführung in einem durch #CS bzw. #ACS definierten Koordinatensystem ist nur dann erlaubt, wenn das neue Koordinatensystem Ebenen parallel in X/Y verschoben und nur um Z gedreht ist.

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Das Koordinatensystem mit #CS bzw. #ACS entsprechend definieren oder eventuell Werkstück so umspannen, dass ein zulässiges Koordinatensystem für die Achsnachführung definiert werden kann.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.