# Bitmaske für Nockensignale (P-AXIS-00039)

P-AXIS-00039 | Bitmaske für Nockensignale
Beschreibung | Der Parameter definiert die Bitmaske für Nockensignale.
Parameter | lr_hw[i].cam_mask
Datentyp | UNS16
Datenbereich | Bitcodierung, 0x …
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0x0001
Antriebstypen | Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive
Anmerkungen | Dieser Parameter steht unter TwinCAT nicht zur Verfügung.