# Parametrierung

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P1 | Bezugsebene (absolut)
@P2 | Rückzugsebene (absolut)
@P3 | Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4 | Tiefe (relativ zur Bezugsebene )
@P5 | Maximale Zustellung in Z
@P6 | Maximale Zustellung in XY (Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)
@P68 | Taschendurchmesser

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Steigung der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P8 | Radius der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P13 | Sicherheitsabstand in der XY-Ebene (relativ zum Taschenrand) Standardwert ist 1/4 des Werkzeugradius
@P15 | Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16 | Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen
@P23 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen
@P30 | Bearbeitungsrichtung 0: Gleichlauffräsen (Standard) 1: Gegenlauffräsen
@P31 | Bearbeitungsmodus 1: Schruppen 2: Schlichten 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert)
@P32 | Zustellmodus in Z 1: Senkrecht 2: Helikal (Standardwert)
@P34 | Bearbeitungsbahn in XY 1: Spiralförmig (Standardwert) 2: Kreisförmig mit Zustellung im Halbkreis
@P40 | Position des Zentrums in X Standardwert ist die aktuelle Position
@P41 | Position des Zentrums in Y Standardwert ist die aktuelle Position

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Abb.: Draufsicht - Kreistasche

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:

Abb.: Räumliche Darstellung - Kreistasche