# ID 13112

Unbekannter Modus für die Rückzugsbewegung.
Beschreibung | Der optionalen Parameter der das Vorgehen zum Rückzug nach Erreichen der Bearbeitungstiefe definiert, wurde mit einem ungültigen Wert definiert. Es stehen folgende Modi zur Verfügung: 0 - Rückzug im Eilgang in z-Richtung G00 (Standard), 1 - Rückzug mit Vorschubgeschwindigkeit G01

2 - Anhalten der Spindel an definierter Position M19 S.POS Rückzug mit Vorschub G01 in x- und z-Richtung Rückzug im Eilgang in z-Richtung G00,

3 - Anhalten der Spindel M5, Rückzug im Eilgang in z-Richtung G00

Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter für Rückzugsbewegung korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm