# V.E. Variablen

Empfehlung: Verwenden der Kanalspezifische Schnittstelle

Gruppe | Offset | Bezeichner | Typ | Länge
0x122301 | 0x27 | V.E parameter number | UNS32 | 4
0x122301 | 0x28 | V.E-dim by index | UNS32/UNS32 | 4
0x122301 | 0x29 | V.E-name by index | UNS32/STRING | 20
0x122301 | 0x2A | V.E-type by index | UNS32/STRING | 20
0x122301 | 0x2B | V.E-address by index | UNS32/UNS32 | 4
0x122301 | 0x2C | V.E-mem-place... by index | UNS32/STRING | 20
0x122301 | 0x2D | V.E-Synchron mode | UNS32/UNS32 | 4
0x122301 | 0x2E | V.E-value by index | UNS32/EXT_VAR_WERT | 24
0x122301 | 0x2F | V.E-array-value by index | STRING/EXT_VAR_WERT | 24
0x122301 | 0x30 | V.E-Size by index | UNS32/UNS32 | 4

## Weiterführende Informationen

- Zugriff V.E.-Arrayelement