# Speicher für Echtzeit-Zyklen (P-CHAN-00407)

P-CHAN-00407 | Speichergröße für Echtzeit-Zyklen
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann für die Echtzeit-Zyklen der Speichergröße festgelegt werden. Die Angabe der Speichergröße erfolgt in Byte. Für die Übernahme der Änderung ist ein Neustart der Steuerung notwendig. Anschließend steht für die Echtzeit-Zyklen der angegebene Speicher zusätzlich zur Verfügung.

Beispiel:

configuration.rt_cycles.memory 60000

Parameter | configuration.rt_cycles.memory
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ... MAX(UNS32) - 1
Dimension | ----
Standardwert | 48000
Anmerkungen | Hinweis: Die Belegung von P-CHAN-00407 ist nur erforderlich, wenn der standardmäßig eingestellte Speicher durch Aktivierung der Echtzeit-Zyklen (P-CHAN-00406) nicht mehr ausreicht. Parameter ist ab V3.1.3107.10 verfügbar. Die Verwendung des Parameters „rt_cycles.memory“

rt_cycles.memory 60000

(ab V3.1.3105) wird weiterhin unterstützt.