# Übersicht

## Hochlaufparameter

ID | Parameter | Beschreibung
--- | --- | ---
P-STUP-00166 | no_error_message_at_reset | Protokollierung eines CNC-Resets
P-STUP-00167 | error_protocol_mode | Logging Modus
P-STUP-00168 | error_text_of_id | Name der Datei für Fehlermeldungstexte
P-STUP-00169 | error_text_user_of_id | Name der Datei für anwenderspezifische Fehlermeldungstexte
P-STUP-00170 | error_log_file_name | Name der Error-Logdatei
P-STUP-00171 | error_log_file_max_size | Maximale Größe der Error-Logdatei
P-STUP-00172 | error_plc_wait_cycles | Wartezyklen vor Auswertung der SPS Aktivierung
P-STUP-00173 | error_ao_name | Zusätzlicher Beschreibungstext (AO-Name)
P-STUP-00186 | error_filter[i].reason | Identifikation des Fehlers (Ursache)
P-STUP-00187 | error_filter[i].action | Fehleraktion, die ausgeführt werden soll
P-STUP-00188 | error_filter[i].conditional_activation | Aktivierung über SPS / HMI
P-STUP-00189 | error_filter[i].conditional_action | Aktion die erst nach Freigabe durch SPS / HMI ausgeführt werden soll
P-STUP-00190 | error_filter[i].conditional_param | Zusätzlicher Vergleichsparameter im Falle einer Antriebsfehlermeldung
P-STUP-00191 | error_filter[i].conditional_output | Individuelle zusätzliche Fehlerinformation zur Ausgabe

## Kanalparameter

ID | Parameter | Beschreibung
--- | --- | ---
P-CHAN-00338 | mdi_log_file | Name der Handsatz-Logdatei
P-CHAN-00339 | mdi_log_file_max_size | Maximale Größe der Handsatz-Logdatei
P-CHAN-00378 | error_filter[i].reason | Identifikation des Fehlers (Ursache)
P-CHAN-00379 | error_filter[i].action | Fehleraktion, die ausgeführt werden soll
P-CHAN-00380 | error_filter[i].conditional_activation | Aktivierung über SPS / HMI
P-CHAN-00381 | error_filter[i].conditional_action | Aktion die erst nach Freigabe durch SPS / HMI ausgeführt werden soll
P-CHAN-00382 | error_filter[i].conditional_param | Zusätzlicher Vergleichsparameter im Falle einer Antriebsfehlermeldung
P-CHAN-00383 | error_filter[i].conditional_output | Individuelle zusätzliche Fehlerinformation zur Ausgabe

## Achsparameter

ID | Parameter | Beschreibung
--- | --- | ---
P-AXIS-00627 | error_filter[i].reason | Identifikation des Fehlers (Ursache)
P-AXIS-00628 | error_filter[i].action | Fehleraktion, die ausgeführt werden soll
P-AXIS-00629 | error_filter[i].conditional_activation | Aktivierung über SPS / HMI
P-AXIS-00630 | error_filter[i].conditional_action | Aktion die erst nach Freigabe durch SPS / HMI ausgeführt werden soll
P-AXIS-00631 | error_filter[i].conditional_param | Zusätzlicher Vergleichsparameter im Falle einer Antriebsfehlermeldung
P-AXIS-00632 | error_filter[i].conditional_output | Individuelle zusätzliche Fehlerinformation zur Ausgabe