# Maximale Referenzpunktfahrtgeschwindigkeit (P-AXIS-00219)

P-AXIS-00219 | Schnelle Geschwindigkeit zur Erfassung des Referenznockens
Beschreibung | Befindet sich die Achse beim Start der Referenzpunktfahrt nicht auf dem Nocken, so erfolgt die Fahrt auf den Nocken mit der in P-AXIS-00219 festgelegten Geschwindigkeit.
Parameter | getriebe[i].vb_refmax
Datentyp | UNS32
Datenbereich | P-AXIS-00218 ≤ vb_refmax ≤ P-AXIS-00212
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s
Standardwert | 83333
Antriebstypen | Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive
Anmerkungen |