# ID 20816

Koordinatenwert der Referenzpunktfahrt ausserhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Bei Verwendung des Befehls zur Referenzierung der Achsen mit G74 ist ein Koordinatenwert außerhalb des zulässigen Zahlenbereichs. Die einzelnen Koordinatenwerte der Achsen legen die Reihenfolge der zu referenzierenden Achsen fest.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und ändern des Koordinatenwertes.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016)
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
%3: | Unterer Grenzwert [-]
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.