# ID 90166

Falscher Parameter oder Modus bei Anwahl der Werkzeugradiuskorrektur.
Beschreibung | Bei Anwahl der WRK mit G41 oder G42 werden bei aktiver 2-Pfad-Konfiguration und bei aktiver Online Werkzeugradiuskorrektur (Online Tool Compensation) die Einstellungen und Parameter der Werkzeugradiuskorrektur geprüft. Die Aktivierung der Online Tool Radius Compensation erfolgt über

#TRC [ONLINE <expr>]

Im Zusammenhang mit der 2-Pfad-Konfiguration sind mehrere Einstellungen für die Werkzeugradiuskorrektur nicht zulässig.

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Entfernen oder Ersetzen des nicht zulässigen NC-Befehls oder Parameters aus dem NC-Programm. Möglicherweise ist der nicht zulässige Wert bereits in einer Programmstartgruppe P-CHAN-00063 in den Kanalparametern gesetzt.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Nicht zulässige NC-Befehl oder Parameter.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.