# Messen in Y-Achse

Der Messtaster misst, nach der Positionierung, entlang der Y-Achse, bis er auf ein Werkstück trifft. Der Messtaster muss manuell oder im Automatikbetrieb vor der gewünschten Fläche auf Messtiefe positioniert werden, bevor man den Zyklus startet.

Abb.: Messen in Y-Achse

## Weiterführende Informationen

- Ablauf (zyklusintern)
- Parameter
- Syntax
- Programmierbeispiel
- Ausgabevariablen