# ID 120473

Aktives Area kann nicht überschrieben werden, Area wird nicht gespeichert.
Beschreibung | Es wurde versucht eine aktive Area zu überschreiben. Überschreiben bedeutet eine Area mit bereits vorhandener ID zu definieren. Siehe auch [PROG// Definition eines Kontrollbereiches] und [FCT-C14// Beschreibung]. Es besteht bereits eine Area mit der beauftragten ID und dieses ist derzeit aktiviert. Um ein Area überschreiben zu können muss es inaktiv sein.

Fehlerhaftes Beispiel:

%areaoverwrite

N10 #CONTROL AREA ON [ID2]

N20 #CONTROL AREA BEGIN [ID2 WORK ……… (< error

Korrigiertes Beispiel:

%areaoverwrite

N10 #CONTROL AREA ON [ID2]

N15 #CONTROL AREA OFF [ID2]

N20 #CONTROL AREA BEGIN [ID2 WORK.. (< overwrite

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm prüfen und modifizieren, deaktivieren der Area, die überschrieben werden soll.
Parameter | %1: | Identifikationsnummer [-]
Area ID
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.