# ID 150040

Handradaufloesung 0 ist unzulaessig.
Beschreibung | Die CNC befindet sich in der Betriebsart Handbetrieb im Zustand AKTIV. Die Meldung wird ausgelöst, weil die CNC beauftragt wurde, dass eine bestimmte logische Achse nun entsprechend der Wegvorgabe durch ein Handrad verfahren werden soll. Bei der Übernahme der Daten wird festgestellt, dass für die entsprechende Achse eine Wegauflösung von 0 µm Verfahrweg je Handradinkrement vorgegeben wurde. Diese Vorgabe ist dabei entweder dem Achsparameterdatensatz entnommen (P-AXIS-00025) oder wurde durch eine andere Applikation kommandiert.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung Der vorgegebene Wert wird nicht übernommen.
Abhilfe | Klasse | 1 | Änderung der Werte der Parameter P-AXIS-00025 auf Werte ungleich 0. oder Änderung der Werte, die durch externe Applikation vorgegeben werden auf Werte ungleich 0.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Bei Verwendung der Wegauflösung aus dem Achsparameterdatensatzes ist dies der Index des Parameters P-AXIS-00025, der den Wert 0 besitzt. Hat eine externe Applikation die Wegauflösung vorgegeben, ist dies der Wert der vorgegeben wurde.
Fehlertyp | -