# ID 294023

(Alt) Antriebsfehler Nr. 105.
Beschreibung | Der DSE-Antrieb meldet Fehler Nr.105.
Reaktion | Klasse | 7 | Stop der Achse. Verriegelung aller aktiven Kommandos.
Abhilfe | Klasse | 6 | Servicepersonal kontaktieren. Fehler beseitigen. Rücksetzen des Fehlers an der DSE.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: |
DSE-Antriebsadresse
%3: |
DSE-Fehlerkennung.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.