# CNC-Objekte

Name | ssfk activated
Beschreibung | Spindelsteigungsfehlerkompensation (SSFK):aktiv, Aktivierung P-AXIS-00175
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>0038
Datentyp | BOOLEAN | Länge | 1
Attribute | read | Einheit | [-]
Anmerkungen |

Name | LSEC::active
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann gelesen werden, ob die Spindelsteigungsfehlerkompensation, aktiv ist. Dies bedeutet, dass alle Voraussetzungen, wie Achse ist referenziert und alle erforderlichen Freigaben vorhanden sind, erfüllt sein müssen. Spindelsteigungsfehlerkompensation (SSFK) - (engl. landscrew error compensation - LSEC)
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>00D0
Datentyp | BOOLEAN | Länge | 1
Attribute | read | Einheit | [-]
Anmerkungen |

Name | LSEC::epsilon
Beschreibung | Spindelsteigungsfehlerkompensation: Änderung des Korrekturwertes im Vergleich zum vorhergehenden Takt Spindelsteigungsfehlerkompensation (SSFK) - (engl. landscrew error compensation - LSEC)
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>001C
Datentyp | SGN32 | Länge | 4
Attribute | read | Einheit | [Incr.]
Anmerkungen |

Name | LSEC::sum epsilon
Beschreibung | Spindelsteigungsfehlerkompensation: Summe aller Korrekturwerte Spindelsteigungsfehlerkompensation (SSFK) - (engl. landscrew error compensation - LSEC)
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>001D
Datentyp | SGN32 | Länge | 4
Attribute | read | Einheit | [Incr.]
Anmerkungen |