# MCV_WriteCamTableElement

FB zur Änderung der Online-Elemente einer CAM-Tabelle im CAM-Tabellenspeicher.

Blockdiagramm

Parameter des FB

VAR_INPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung
Execute | BOOL | Bei steigender Flanke wird der neue Tabellenwert geschrieben
CamTableID | MC_CAM_ID | CAM-Tabellen-ID
CamTableLine | UDINT | CAM-Tabellen-Zeilennummer für den Tabellenwert, der geschrieben werden soll (beginnend bei 0)
CamTableColumn | UINT | CAM-Tabellen-Spaltennummer für den Tabellenwert, der geschrieben werden soll (beginnend bei 0)
Mode | UDINT | Auswahl des CAM-Tabellen-Elements
Wert | Bedeutung
0 | Tabellenwert (Standard)
1 | Tabellentyp „Tabletype“
2 | Interpolationstyp „Functiontype“
3 | Zeilenanzahl „Lines“
Value | LREAL | Neuer Tabellenwert

VAR_OUTPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung
Done | BOOL | Das Schreiben der CAM-Tabellen konnte erfolgreich durchgeführt werden.
Error | BOOL | Ist TRUE, wenn ein Fehler im FB auftritt
ErrorID | WORD | Fehlerkennung

Verhalten des FB:

- Es können nur CAM-Tabellen geändert werden, die aktuell nicht im Zugriff sind.