# Reduzierte Geschwindigkeit

Für Sicherheitsfunktionen oder für Inbetriebnahmezwecke kann die SPS der CNC über ein Steuersignal die Umschaltung auf einen reduzierten Achsvorschub kommandieren.

## Weiterführende Informationen

- Reduzierte Maximalgeschwindigkeit bei aktivem G01 (P-AXIS-00214)
- Reduzierte Maximalgeschwindigkeit bei aktivem G00 (P-AXIS-00155)
- Reduzierte Maximalgeschwindigkeit im Sicherheitsbereich