# ID 20702

Programmende trotz aktivem Überschleifen.
Beschreibung | Bei aktivem G301/G302 wird das NC-Programmende erreicht. D.h. das zweite Konturelement zur Einfügung der Fase bzw. Rundung ist nicht programmiert. Beispiel: Falsch: %kont N10 X0 Y0

N20 X100

N30 G301 I20

N99 M30

Richtig:

%kont

N10 X0 Y0

N20 X100

N30 G301 I20

N40 Y100

N99 M30

Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | G301/G302 entfernen oder zweites Konturelement programmieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.