# ID 20578

In der aktuellen Ebene ist für die Schneidenradiuskorrektur keine Längsdrehachse konfiguriert.
Beschreibung | Bei der Übernahme der Werkzeugversätze wird bei aktiver Schneidenradiuskorrektur (SRK) für Drehwerkzeuge festgestellt, dass keine der beiden Ebenenachsen als Längsdrehachse P-AXIS-00015 konfiguriert ist.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Bei Drehmaschinen muss eine der Ebenenachsen (erste oder zweite Hauptachse) in der Achsparameterliste als Längsdrehachse P-AXIS-00015 konfiguriert sein.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Achsmode der Achse
%2: | Erwarteter Wert [-]
Nummer der " Längsdrehachse "
%3: | Logische Achsnummer [-]
%4: | Logische Achsnummer [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.