# ID 20959

Eingestellte Synchronisationsart für diese M-Funktion nicht erlaubt.
Beschreibung | Im Zusammenhang mit dem Klemmen von Achsen ist die aktuell in den Kanalparametern zugeordnete Synchronisationsart (P-CHAN-00041) für die M-Funktion M10 bzw. M11 [PROG] nicht erlaubt. Weitere Informationen siehe auch [FCT-C1]
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | In den Kanalparametern (P-CHAN-00041) für M10 bzw. M11 die für das Klemmen von Achsen erforderliche Synchronisationsart eintragen.

- M10 (Anwahl Achsen klemmen) muss vom Typ MNS_SNS sein.
- M11 (Abwahl Achsen klemmen) muss vom Typ MVS_SVS sein.

Danach erneuter Steuerungshochlauf bzw. Einlesen der Kanalparameter notwendig.

Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Nummer der M-Funktion mit der falschen Synchronisationsart
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.