# ID 70627

Logische Achsnummer der Masterachse für Nickkompensation ist ungültig.
Beschreibung | Für die Achse wurde die Nickkompensation in den Achsparametern aktiviert. Die in der Korrekturwertliste angegebene logische Achsnummer der Masterachse (die Achse, deren Position die Slaveachse beeinflusst siehe P-COMP-00063) ist jedoch ungültig
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse und Ausschalten der Nickkompensation
Abhilfe | Klasse | 7 | Eine gültige Masterachse angeben siehe P-COMP-00063
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse siehe P-AXIS-00016
%2: | Logische Achsnummer [-]
Ungültige logische Achsnummer der Masterachse siehe P-COMP-00063
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.