# ID 51066

#GEAR LINK ON ohne Kopplungsdefinition programmiert.
Beschreibung | Es wurde für eine Achse der NC-Befehl #GEAR LINK ON [TARGET=… ] programmiert, ohne dass vorher oder im selben NC-Satz Kopplungsdefinitionen programmiert wurden.
Reaktion | Klasse | 2 | Ausgabe der Fehlermeldung, Programmabbruch
Abhilfe | Klasse | 3 | Vor Aktivierung der Achskopplung die Kopplungsdefinitionen mittels #GEAR LINK … [TARGET= AX1= … NUM1= … DENOM1= … …]
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
Fehlertyp | -