# ID 60261

Unzulässige Anzahl von Zeilen in der Camming Tabelle.
Beschreibung | Unzulässige Anzahl von Zeilen in der Camming Tabelle vom Typ LINE-POLY5 oder POLY5-LINE. Die Tabelle muss minimal 2 Zeilen und kann maximal 360 Zeilen mit Bewegungsabschnitten enthalten. Siehe auch [MCP-P1// Kapitel: Definition des Bewegungsmusters]
Reaktion | Klasse | 5 | Sofortiges Anhalten der Achse mit Nothaltverzögerung
Abhilfe | Klasse | 6 | Tabelle mit zulässiger Anzahl von Bewegungsabschnitten definieren
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Aktueller Wert [-]
Anzahl der Zeilen
%3: | Grenzwert [-]
Minimale Anzahl von Zeilen
%4: | Grenzwert [-]
Maximale Anzahl von Zeilen
Fehlertyp | -