# ID 110329

Wert für Timeout P-AXIS-00291 ist kleiner als der zulässige Wert von P-AXIS-00290.
Beschreibung | Der Wert von P-AXIS-00291 ist kleiner als der Wert von P-AXIS-00290. Für die „Geschwindigkeit erreicht“-Quittierung muss die Achse die Zeit P-AXIS-00290 permanent innerhalb des prozentualen Fensters P-AXIS-00289 sein. P-AXIS-00291 ist der Timeout für die „Geschwindigkeit erreicht“-Quittierung.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. Wert für P-AXIS-00290 wird automatisch auf P-AXIS-00291 gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert für P-AXIS-00290 kleiner als P-AXIS-00291 setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00290.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00290.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.